ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


«Влияние пластовых условий на изменение остаточной водонасыщенности на примере нескольких месторождений».

1. Название работы: «Влияние пластовых условий на изменение остаточной водонасыщенности на примере нескольких месторождений». 
2. Целевое назначение работ, пространственные границы объекта, основные оценочные параметры, основное практическое значение планируемых результатов, требования к исполнителю работ.
2.1. Целевое назначение работ:
Разработка методических рекомендаций по определению подсчетных параметров с учетом остаточной водонасыщенности (Кво) в термобарических условиях для месторождений». 
Задачи:
- повышение достоверности моделирования на керне коэффициента водонасыщенности в термобарических условиях в газонасыщенных коллекторах; 
- уточнение петрофизического обоснования определения Кв с учетом влияния термобарических условий на величину Кво. 
Этапы: 
1. Сбор и анализ имеющейся геолого-геофизической информации. Анализ специальных петрофизических исследований керна.
2. Оценка влияния различных литологических и петрофизических факторов на изменение Кв в ТБУ по результатам керновых исследований тестовой выборки по состоянию на 01.01.2026г. 
3. Получение согласованных электрической и капиллярной моделей насыщенности с учетом термобарических условий на трех тестовых объектах.
4. Подготовка рекомендаций по дополнительным петрофизическим исследованиям по результатам анализа керновой информации.
5. Создание методических рекомендаций по определению Кг с учетом термобарических условий. 
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2.2. Пространственные границы объекта: Определяются по заданию Заказчика.
При выборе объектов исследований необходимо учитывать следующие факторы:
· объект исследований должен находиться на начальной стадии разработки или не введен в разработку;
· только газовые (газоконденсатные) залежи без нефтяных оторочек; 
· керн для исследований отобран в газо- и в водонасыщенной части отложений;
· керн отобран не ранее 2021года.
Необходимые фактические данные по объектам исследований, получаемые от Заказчика:
подсчетные планы, результаты исторических описаний и исследований керна, фотографии керна, отчеты по керновым исследованиям скважин, начальные пластовые давления и температуры; минерализации и типы пластовых вод по разрезу, данные исследований проб пластовых вод, отобранных из законтурных скважин; результаты исследований кондиционных проб пластового  газа; результаты испытаний и опробований, исходные геофизические кривые (с пометкой – оцифрованные для исторических или цифровая запись), инклинометрия, стратиграфические разбивки, принятые алгоритмы для определения подсчетных параметров, результаты интерпретации ГИС, последние отчеты по подсчетам запасов изучаемых объектов. 
2.3. Основные оценочные параметры: Выполненные в рамках договора работы по петрофизическому моделированию и интерпретации материалов геофизических исследований скважин, обобщению и анализу результатов (методика получения подсчетных параметров и оценка достоверности) должны соответствовать требованиям действующих методических рекомендаций по подсчету запасов. Керновые исследования должны быть проведены по действующим отраслевым стандартам (ОСТ и ГОСТ), результаты керновых исследований не должны превышать допустимых погрешностей измерений. 
[bookmark: _Hlk220681716]            2.4. Состав работ: 
- сбор и анализ результатов специальных керновых исследований петрофизических параметров тестовой выборки по состоянию на 01.01.2026г.;
- анализ существующей методики косвенного моделирования водонасыщенности с учетом термобарических условиях, совместное обсуждение существующей технологии проведения керновых исследований специалистами;
- описание колонок керна специалистами для изучения литофациальной неоднородности отложений тестовой выборки;
- на ограниченной выборке образцов с целью углубленной интерпретации полученных результатов для изучения детальных сведений о литологической изменчивости отложений провести определение минералогического и элементного состава пород;
- выявление основных литологических и петрофизических факторов, критических значений или зависимостей, влияющих на величину остаточной водонасыщенности, при переходе от атмосферных к пластовым условиям: дифференциации сложных по литологическому составу, структуре порового пространства и поверхностным свойствам отложений: минерализация свободной и остаточной воды Св, смачиваемость отложений, литологический состав скелетной и глинистой компоненты;  
- получение закономерностей изменения петрофизических свойств при переходе от атмосферных к термобарическим условиям, выявление причин нарушения установленных закономерностей;
- обобщение петрофизической и геолого-геофизической информации для определения коэффициента газонасыщенности коллекторов по электрической и капиллярной моделям с учетом термобарических условий месторождений тестовой выборки, интерпретация ГИС тестового массива скважин, сравнение с результатами испытаний, добычи, работающими интервалами; сонастройка электрической и капиллярной моделей и по необходимости выявление возможных причин расхождений результатов определений Кв;
 - подготовка рекомендаций по дополнительным петрофизическим исследованиям по результатам анализа керновой информации, анализ результатов керновых исследований.
- создание методических рекомендаций по определению Кв по данным ГИС с учетом термобарических условий. 

3. Основные требования к выполнению работы.
3.1.  Для выполнения работ должен быть привлечен обученный и высококвалифицированный персонал (не менее 3-х сотрудников с научной степенью не ниже кандидата наук) в области геологии и геофизики, стаж работы которых составляет не менее 5 лет и которые принимали участие в разработке «Методических рекомендаций…негидрофильных коллекторов…»1.
3.2. Руководителем работ должен быть доктор геолого-минералогических наук, занимающийся петрофизическим обеспечением интерпретации комплекса ГИС (не менее 2 учебных пособий/монографий по указанной теме, и не менее 5 статей за последние 3года) со стажем научной деятельности более 20 лет
3.3. Исполнитель работ должен обладать первичной геолого-геофизической базой данных по изучаемым территориям.
3.4. Текст выполняется в формате Word, необходимые рисунки и фотографии в формате Jpeg или CorelDraw. Работа передается Заказчику на диске в электронном виде и в 1 экземпляре в бумажном виде.

4.        Сроки работ:
Начало работ –.с момента подписания
Завершение работ –.20.12.2026
Сроки выполнения отдельных этапов и видов услуг определены календарным планом, согласованным сторонами и являющимся неотъемлемой частью Договора.

